[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# over-the-ds enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] over-the-ds enable`

高速ローミングの設定において、分散システム（DS）を介した認証要求を有効にする。
no形式で実行した場合は、分散システム（DS）を介した認証要求を無効にする。
初期設定は無効。
有効時、無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The DS）。
無効時、無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The Air）。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）
mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP