[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# service bfd

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config)# [no] service bfd`

BFD（Bidirectional Forwarding Detection）サービスを有効にする。
no形式で実行した場合は、BFDサービスを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ BFDサービスを有効にする。

    awplus(config)# service bfd ↓

■ BFDサービスを無効にする。

    awplus(config)# no service bfd ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service bfd（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

bfd peer（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP