[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# port-cascade enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] port-cascade enable`

対象APプロファイルにおいて、有線ポート（LAN1/PoEポートとLAN2ポート）のカスケード接続を有効にする。
no形式で実行した場合カスケード接続を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- port-cascade enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
link-aggregation enable（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP