[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# stack management subnet

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack management subnet A.B.C.D`

`(config)# no stack management subnet`

VCS機能が内部的に使用するVCS管理用サブネットのIPアドレスを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は192.168.255.0。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 管理用サブネットのネットワークIPアドレス。サブネットマスクは27ビット（255.255.255.224）固定なので指定する必要はない。初期値は192.168.255.0（192.168.255.0/27、すなわち、192.168.255.0～192.168.255.31）

### 使用例

■ 管理用サブネットを172.21.255.64/27（172.21.255.64～172.21.255.95）に変更する。

    awplus(config)# stack management subnet 172.21.255.64 ↓

### 注意・補足事項

■ 管理用サブネットのIPアドレスは、スタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークで192.168.255.0/27を使っていないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
■ 本コマンドで管理用サブネットのIPアドレスを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。
■ 他のVCSグループと同一のサブネットアドレスを使用してもかまわない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack management subnet（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP