[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# versions

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-osen)# no versions`

対象セキュリティー設定（OSEN）で使用するWPAバージョンを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

### パラメーター

`wpa` | WPA
`wpa2` | WPA2
`wpa3` | WPA3

### 注意・補足事項

■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

■ WPAはIEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装。一方、WPA2はIEEE 802.11iが正式なものとなった後、IEEE 802.11iの必須機能をすべて実装したもの。なお、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティー設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ WPA3をWPA2またはWPAと同時に選択することはできない。

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- versions（OSENモード）

### 関連コマンド

security mode osen（無線LANコントローラーモード）
show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP