[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp cluster-id

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp cluster-id CLUSTERID`

`(config-router)# no bgp cluster-id`

（IPv4）ルートリフレクションにおけるクラスターIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定。
クラスターIDは、本製品がルートリフレクター（RR）として動作しているときにだけ使われる。未設定時はクラスターIDとして自身のBGP識別子（ルーターID）を使う。クラスター内のRRが1台だけの場合はこれで問題ないが、クラスター内に複数のRRを置く場合はすべてのRRに同じクラスターID（いずれかのRRのルーターID）を設定する必要がある。

### パラメーター

`CLUSTERID` | BGPクラスターID。次のいずれかの形式で指定する。
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：168430081）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：10.10.10.1）

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp cluster-id（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp client-to-client reflection（BGPモード）
neighbor route-reflector-client（BGPモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP