[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# level

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# level <0-7>`

ERPインスタンス内のR-APSメッセージのレベルを設定する。
初期値は0。

### パラメーター

`<0-7>` | ERPインスタンス内で使用されるレベル

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドを設定する場合は、いったんERPインスタンスを無効にすること。
■ 同一ERPインスタンス内ではレベルを統一すること。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- level（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP