[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# tacacs-server key

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# tacacs-server key [9] PASSWORD`

`(config)# no tacacs-server key`

TACACS+サーバーとの通信に使う共有パスワードを設定する。
no形式で実行した場合は共有パスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`[9] PASSWORD` | TACACS+サーバーとの通信に使う共有パスワード。最大64文字。省略可能なキーワード「9」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと。なお、tacacs-server hostコマンドのkeyパラメーターでサーバー固有の共有パスワードを設定している場合は、そちらが優先される。初期値は設定なし

### 使用例

■ TACACS+サーバーとの通信に使うデフォルトの共有パスワードとしてsecretを指定する。

    awplus(config)# tacacs-server key secret ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- tacacs-server key（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show tacacs（非特権EXECモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP