[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# exit-address-family

モード: RIPng IPv6アドレスファミリーモード --> RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router-af)# exit-address-family`

RIPng IPv6アドレスファミリーモードからRIPngモードへ移行する。

### 使用例

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# redistribute connected ↓
    awplus(config-router-af)# exit-address-family ↓
    awplus(config-router)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (RIPngモード)
        |
        +- exit-address-family（RIPng IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

address-family ipv6（RIPngモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP