[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# router-id

モード: VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-vrf)# router-id A.B.C.D`

`(config-vrf)# no router-id`

VRFプロセスが使用するルーターIDを設定する。
no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf red ↓
    awplus(config-vrf)# router-id 10.10.10.60 ↓

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- router-id（VRFモード）

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP