[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim max-graft-retries

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# ip pim max-graft-retries <1-65535>`

`(config-if)# no ip pim max-graft-retries`

（PIM-DM）対象インターフェースにおけるGraftメッセージの最大再送回数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定（無制限）に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Graftメッセージの最大再送回数。初期設定は無制限（Graft Ackメッセージを受信するまで再送を続ける）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim max-graft-retries（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP