[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor capability route-refresh

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} capability route-refresh`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、ルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、ルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知する。
ルートリフレッシュ・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、拡張仕様であるROUTE-REFRESHメッセージを受信したとき、同メッセージの送信元ピアに経路情報を再送信できることを示す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor capability route-refresh（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP