[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp non-strict-med-tlv-order-check

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# [no] lldp non-strict-med-tlv-order-check`

受信したLLDPパケットに含まれるLLDP-MED情報要素（TLV）の格納順序をチェックしないよう設定する。
no形式で実行した場合は格納順序をチェックするよう設定する。
初期設定では情報要素の格納順序をチェックする。
LLDP-MEDの規格では関連する情報要素の格納順序が定められており、規格外の順序で格納されている情報要素は無視することになっている。本製品の初期設定では、同規格にしたがって順序不正の情報要素を無視するが、規格外のLLDP-MED装置を接続する場合などは本コマンドを実行することで対応できる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp non-strict-med-tlv-order-check（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP