[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wan-metrics downlink-load

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics downlink-load <0-255>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics downlink-load`

WAN側 ダウンリンクの回線負荷率を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は80。

### パラメーター

`<0-255>` | ダウンリンクの回線負荷率を指定する。不明な場合は「0」を指定。設定したい回線負荷率（%）を100で割り、その値に255をかけた値を指定する。例えば回線負荷率を75%に設定する場合は 75/100×255＝191となるので191を指定する。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- wan-metrics downlink-load（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP