[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# log size wireless-client

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

`(config-wireless)# log size wireless-client <50-4194304>`

`(config-wireless)# no log size wireless-client`

外部メディアに保存する無線クライアントログの総保存量を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は50KByte。
本コマンドで設定する総保存量は、現在書き込み中のログファイルだけでなく、ログローテーションによって保持される過去ログファイルも含めた合計サイズ。
個々のログファイルのサイズは、本コマンドとlog rotate wireless-clientコマンドの設定の組み合わせによって決まる。

### パラメーター

`<50-4194304>` | 外部メディアに保存する無線クライアントログの総保存量。単位はKByte。初期値は50KByte

### 使用例

■ 無線クライアントログの総保存量を200KByteに変更する。

    awplus(config-wireless)# log size wireless-client 200 ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP