[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear arp-cache

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`# clear arp-cache {vrf VRFNAME|global}`

ARPキャッシュからダイナミックなARPエントリーを削除する。または指定したVRFインスタンスからダイナミックなARPエントリーを削除する。
スタティックエントリーはクリアされない。
スタティックエントリーをクリアするには、arpコマンドをno形式で実行すること。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

    awplus# clear arp-cache ↓

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP