[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# auth log

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth log {dot1x|auth-mac|auth-web} {success|failure|logoff|all}`

出力する認証ログメッセージの種類を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類の認証ログメッセージを出力しないように設定する。
初期設定では、すべての認証ログメッセージが出力される。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth logコマンドと同じです。

### パラメーター

`dot1x` | 802.1X認証ログメッセージのみ出力する
`auth-mac` | MACベース認証ログメッセージのみ出力する
`auth-web` | Web認証ログメッセージのみ出力する
`success` | 認証成功ログメッセージのみ出力する
`failure` | 認証失敗ログメッセージのみ出力する
`logoff` | ログオフログメッセージのみ出力する
`all` | すべての種類のログメッセージを出力する（初期値）

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth log（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth log（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP