[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show mrp ports

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`# show mrp ports`

MRPリング上すべての接続用ポートの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show mrp ports ↓
    Media Redundancy Protocol - Port Information

    Connection         Port         State
    ------------------------------------------
    Ring 1             port1.1.1   Forwarding
    Ring 1             port1.1.2   Blocking

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP