[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp flood specific-query

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config)# [no] ip igmp [vrf VRFNAME] flood specific-query`

IGMPおよびIGMP SnoopingのQuerier機能（ip igmpコマンド、および、ip igmp snooping querierコマンド）において、Group-Specific Membership Queryを同一VLAN内にフラッディングするか、該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信するかを設定する。
通常形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをフラッディングする。
no形式で実行した場合は、Group-Specific Membership Queryをメンバーが存在するポートにだけ送信する。
初期設定ではフラッディングする。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp flood specific-query（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP