[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show platform port [IFRANGE]`

スイッチポートのレジスターテーブル（統計カウンター用レジスターを除く）を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

■ ポート1.1.1のレジスターテーブルを表示する。

    awplus# show platform port port1.1.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは弊社からの依頼時以外は使用しないでください。

### 関連コマンド

show platform port counters（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP