[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp fast-external-failover

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp fast-external-failover`

（IPv4/IPv6）eBGPピアとの通信に使用しているインターフェースがダウンした場合、Hold Timeの満了を待たず、ただちに該当ピアとのeBGPセッションをリセットするよう設定する。
no形式で実行した場合は、インターフェースがダウンしても、Hold Timeが満了するまで該当eBGPセッションを保持するよう設定する。
初期設定では、インターフェースがダウンした場合、同インターフェース上のeBGPセッションをただちにリセットする。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定はeBGPセッションに対してのみ有効。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp fast-external-failover（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor timers（BGPモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
timers bgp（BGPモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP