[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf bfd

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# [no] ip ospf bfd`

`(config-if)# [no] ip ospf bfd disable`

`(config-if)# ip ospf bfd profile NAME`

`(config-if)# no ip ospf bfd profile`

該当OSPFインターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用した経路の監視を有効にする。
no形式で実行した場合はBFDを無効にする。
profileオプションでBFDプロファイルを指定した場合、OSPFインターフェースに特定のBFDプロファイルを割り当てる。
profileオプションをno形式で実行した場合は、BFDプロファイルの割り当てを解除する。

### パラメーター

`disable` | 該当インターフェースにおいてBFDを無効にする。bfd all-interfacesコマンドの設定を上書きする。
`profile NAME` | BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf bfd（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
bfd all-interfaces（OSPFモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP