[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor-managed-ap-detection enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# [no] neighbor-managed-ap-detection enable`

近隣管理AP検出機能を有効にする。
管理下AP内でお互いの無線APの受信強度を検出し、AWC計算において管理下APの送信出力の正しい算出が可能になる。
no形式で実行した場合、近隣管理AP検出機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor-managed-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP