[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan statistics [name NAME]`

VLAN統計インスタンスによって収集されたVLANごとの受信フレーム統計情報を表示する。

### パラメーター

`name NAME` | VLAN統計インスタンス名。省略時はすべてのインスタンスが対象となる。

### 使用例

■ 次の表示例からは、ポート1.1.1～1.1.3で受信したVLAN10所属フレームの総数が1878個、フレームヘッダーを含む総バイト数が187832バイト、ポート1.1.1～1.1.2で受信したVLAN20所属フレームの総数が2538個、フレームヘッダーを含む総バイト数が265304バイトと読み取れる。

    awplus> show vlan statistics ↓
    VLAN Stats Collection: vlan10-data
      VLAN ID: 10
      Port Map: port1.1.1 port1.1.2 port1.1.3
      Ingress Packets: total 1878, bytes 187832

    VLAN Stats Collection: vlan20-data
      VLAN ID: 20
      Port Map: port1.1.1 port1.1.2
      Ingress Packets: total 2538, bytes 265304

表 1
VLAN Stats Collection | VLAN統計インスタンス名
VLAN ID | 統計収集対象のVLAN ID
Port Map | 統計収集対象の受信ポート
Ingress Packets | 受信フレームの統計情報。totalは受信フレーム数、bytesは受信バイト数（フレームヘッダーを含む）

### 関連コマンド

clear vlan statistics（特権EXECモード）
vlan statistics（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP