[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf backup {default | HH:MM frequency <1-24>}`

AMF自動バックアップのスケジュールを変更する。
初期設定は、基準時間03:00、頻度1（1日1回、午前3時に実行する）。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`default` | スケジュールを初期設定（基準時刻03:00、頻度1）に戻す
`HH:MM` | バックアップ基準時刻。24時間制の時刻HH:MMとして指定する。初期値は03:00
`frequency <1-24>` | バックアップ頻度。バックアップ基準時刻を開始点とする24時間（1日）に何回バックアップを実行するかを指定する。初期値は1

### 使用例

■ 自動バックアップを1日2回、午前1時と午後1時に実行するよう設定する。

    SBx81(config)# atmf backup 01:00 frequency 2 ↓

■ 自動バックアップのスケジュールを初期設定（1日1回、午前3時に実行）に戻す。

    SBx81(config)# atmf backup default ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは自動バックアップのスケジュールを設定するだけ。自動バックアップの有効・無効はatmf backup enableコマンドで設定する。
■ バックアップ実行時間が来たときに、まだ前回のバックアップが終了していなかったり、手動バックアップ（atmf backup now）が実行中だったりした場合、その回の自動バックアップはスキップされ、次のログメッセージ（errorレベル）が出力される。

    ATMF backup: Scheduled backup not started because backup already in progress

■ AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）を利用している場合、デフォルトでは内部ストレージにバックアップが保存される。
■ AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては、内部ストレージ、外部のSSHサーバーのみ使用可能。
■ バックアップの保存先がUSBメモリー、SD/SDHCカード、外部SSHサーバーの場合、バックアップ保存先のファイルシステムで使用できない文字を含む名前のファイルをAMFノード（バックアップ元）のフラッシュメモリー上に作成しないこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf backup（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf backup enable（グローバルコンフィグモード）
show atmf backup（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP