[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# version

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# version {v1v2c|v3}`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no version`

SNMPエージェントのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は「v1v2c」

### パラメーター

`v1v2c` | SNMPv1 または SNMPv2c を使用する場合
`v3` | SNMPv3 を使用する場合

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602、AT-TQ1402、AT-TQm1402で「v3」を使用するには下記バージョンが必要。

- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ1402、AT-TQm1402 バージョン6.0.1-2.1以降

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- version（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP