[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp med-tlv-select

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# [no] lldp med-tlv-select TLVTYPES`

指定したLLDP-MED情報要素（TLV）を対象スイッチポートからLLDPで送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したLLDP-MED情報要素を送信しないよう設定する。
初期設定では、資産管理情報（Inventory Management TLV Set）以外の情報要素をすべて送信するように設定されている。
ただし、各情報要素が実際に送信されるかどうかは各種条件によって決まる。詳細は各パラメーターの説明を参照。

### パラメーター

`TLVTYPES` | LLDP-MED情報要素の種類。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
| `capabilities` | LLDP-MEDに対応していることを示す（LLDP-MED Capabilities TLV）。LLDP-MEDを利用する場合は、必ずこの情報要素を有効化しなくてはならない。本情報要素が有効なときは、IEEE 802.3 Organizationally Specific TLVのMAC/PHY Configuration/Status TLVも自動的に有効化される（lldp tlv-selectコマンドでmac-phy-configオプションが有効化されていなくても送信される）
| `network-policy` | ネットワーク設定情報（Network Policy TLV）。本製品では、対象ポートに接続されたLLDP-MED対応機器（IP電話など）に対し、音声データ（Application Type = Voice）の送受信方法（ボイスVLANの情報。すなわち、VLANタグの有無、VLAN ID、CoS値、DSCP値）を通知するために使われる。この情報要素は対象ポートにボイスVLAN（switchport voice vlanコマンド）が設定されているときだけ送信される
| `location` | 位置識別情報（Location Identification TLV）。この情報要素は対象ポートに住所（location civic-location-idコマンド）、座標（location coord-location-idコマンド）、ELIN（location elin-location-idコマンド）が設定されているときだけ送信される
| `power-management-ext` | 拡張PoE情報（Extended Power-via-MDI TLV）。この情報要素は対象ポートでPoE機能が有効なときだけ送信される
| `inventory-management` | 資産管理情報（Inventory Management TLV Set）。この情報要素は、ハードウェアリビジョン（Hardware Revision TLV）、ファームウェアリビジョン（Firmware Revision TLV）、ソフトウェアリビジョン（Software Revision TLV）、シリアル番号（Serial Number TLV）、製造者名（Manufacturer Name TLV）、モデル名（Model Name TLV）、資産識別子（Asset ID TLV）からなる
| `all` | 上記すべてのLLDP-MED情報要素

### 使用例

■ ポート1.1.1に対して、サポートするすべてのLLDP-MED情報要素を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# lldp med-tlv-select all ↓

### 注意・補足事項

■ LLDP-MED情報要素は、該当ポートにLLDP-MED対応機器が接続されているときだけLLDPパケットで送信される。なお、本マニュアルでは、LLDP-MED情報要素を含むLLDPパケットを便宜上「LLDP-MEDパケット」と呼んでいる場合がある。
■ LLDP-MED Capabilities TLV（capabilities）の送信が有効になっていないと、他のLLDP-MED情報要素の送信は有効化できない。また、他のLLDP-MED情報要素の送信が有効な状態で、LLDP-MED Capabilities TLVの送信を無効化することはできない。
■ 本コマンドでは複数の情報要素を指定できるが、指定順序は意味を持たない（LLDPパケットには、規格によって定められた順序で情報要素が格納されるため）。
■ 「TLV」は「Type Length Value」の略。LLDPの情報要素が、種類（Type）、長さ（Length）、内容（Value）の3つのフィールドで構成されているため、こう呼ばれる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lldp med-tlv-select（インターフェースモード）

### 関連コマンド

description（インターフェースモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
lldp management-address（インターフェースモード）
lldp tlv-select（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
location civic-location identifier（グローバルコンフィグモード）
location civic-location(sub-commands)（住所情報登録モード）
location civic-location-id（インターフェースモード）
location coord-location identifier（グローバルコンフィグモード）
location coord-location(sub-commands)（座標情報登録モード）
location coord-location-id（インターフェースモード）
location elin-location identifier（グローバルコンフィグモード）
location elin-location-id（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp local-info interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）
switchport voice dscp（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
switchport voice vlan priority（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP