[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# log-rate-limit nsm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log-rate-limit nsm messages <1-65535> interval <0-65535>`

`(config)# no log-rate-limit nsm`

単位時間あたりのログ出力数の上限を設定する。初期状態は、1秒あたり200。no形式を指定すると、設定を初期状態に戻す。

### パラメーター

`messages <1-65535>` | ログ出力数の上限
`interval <0-65535>` | ログ出力数を制限する単位時間。1/100秒単位で指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log-rate-limit nsm（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP