[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# hwtype

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# hwtype MODELNAME`

`(config-wireless-ap-prof)# no hwtype`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントの機種を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定。

### パラメーター

`MODELNAME` | 機種名。以下のいずれかを指定する
| `at-tq7613` | AT-TQ7613
| `at-tq7403` | AT-TQ7403
| `at-tq6702gen2` | AT-TQ6702 GEN2
| `at-tqm6702gen2` | AT-TQm6702 GEN2
| `at-tq6702egen2` | AT-TQ6702e GEN2
| `at-tq6602` | AT-TQ6602
| `at-tq6602gen2` | AT-TQ6602 GEN2
| `at-tqm6602gen2` | AT-TQm6602 Gen2
| `at-tq6403gen2` | AT-TQ6403 GEN2
| `at-tqm6403gen2` | AT-TQm6403 GEN2
| `at-tq5403` | AT-TQ5403
| `at-tq5403e` | AT-TQ5403e
| `at-tqm5403` | AT-TQm5403
| `at-tq3403` | AT-TQ3403
| `at-tqm3403` | AT-TQm3403
| `at-tq1402` | AT-TQ1402
| `at-tqm1402` | AT-TQm1402
| `at-tq7403-r` | AT-TQ7403-R
| `at-tq6702gen2-r` | AT-TQ6702 GEN2-R
| `at-tq6702egen2-r` | AT-TQ6702e GEN2-R

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- modeコマンド（APプロファイル・無線モード）
- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- hwtype（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP