[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp peer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp peer {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME} [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# ntp peer {A.B.C.D|X:X::X:X} vrf VRFNAME [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# no ntp peer {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

NTPピアリストにNTPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPピアリストからNTPサーバーを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したNTPサーバーに対し、対称アクティブモードで動作する。すなわち、該当サーバーと対等な関係を結び、互いに時刻を同期しあうことを可能にする。

### パラメーター

`A.B.C.D` | NTPピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | NTPピアのIPv6アドレス
`HOSTNAME` | NTPピアのホスト名
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する。本パラメーター指定時はNTPピアをホスト名ではなくIPv4/IPv6アドレスで指定する必要がある。また、VRFインスタンスが異なっていても同じIPアドレスのNTPピアを複数設定することはできない
`version <1-4>` | NTPのバージョンを1～4から選択して指定する。省略時は4
`prefer` | このNTPピアを優先的に使用したい場合に指定する

### 使用例

    awplus(config)# ntp peer 172.17.28.2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド（ntp peer）を使用して互いに時刻同期する場合は、下記の点に注意すること。

- 本コマンドに加え、ntp serverコマンドで別のサーバーとも同期するよう設定すること（ntp server では、本コマンドで指定したのとは別のサーバーを指定すること）。
- 本コマンドで指定した同期相手のサーバー側でも、ntp peer および ntp server を設定すること（ntp peer では本製品を、ntp server では本製品が ntp server で指定したのとは別のサーバーを指定すること）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp peer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp restrict（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP