[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap power-channel

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`> show wireless ap [<1-65535>|all] power-channel`

指定した管理下APが実際に使用しているチャンネルと送信出力を表示する。
最新のAWC計算結果はshow wireless power-channel calculateコマンドで確認できる。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。本パラメーター指定時は指定した管理下APの情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | 全APの情報を表示する（省略時動作）

### 使用例

    awplus# show wireless ap power-channel ↓
    AP    MAC address    Radio1        Radio2        Radio3
    --------------------------------------------------------------
    1     0000.5e00.53a0 Ch:9   (100%) Ch:60  (100%) Ch:112 (100%)

AP | 管理下アクセスポイントのAP登録番号
MAC address | 該当APのMACアドレス
Radio1 | 該当APの無線1インターフェースで使用しているチャンネル（Ch:）と送信出力（カッコ内）
Radio2 | 該当APの無線2インターフェースで使用しているチャンネル（Ch:）と送信出力（カッコ内）

### 関連コマンド

show wireless power-channel calculate（非特権EXECモード）
show wireless task（非特権EXECモード）
type power-channel ap（タスク設定モード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP