[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# radio

モード: AP登録モード --> AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# radio <1-3>`

対象管理下APにおいて、無線インターフェース（無線1、無線2、無線3）ごとのAP個別設定を行うためのAP登録・無線モードに移動する。

### パラメーター

`<1-3>` | 無線インターフェース番号

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- radio（AP登録モード）
             |
             +- channel（AP登録・無線モード）
             +- force-disable（AP登録・無線モード）
             +- power（AP登録・無線モード）
             +- second-channel（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP