[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# led enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# led enable [poe-color {amber|green}]`

`(config-wireless-ap-prof)# no led enable`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのLED表示を有効にする。
no形式で実行した場合はLED表示を無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`poe-color {amber|green}` | PoE受電時のPoE LEDの点灯色を指定する
| `amber` | 橙色。初期設定
| `green` | 緑色

### 注意・補足事項

■ PoE LEDの点灯色の設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-3.1以降
- AT-TQ6702 GEN2-R

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- led enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP