[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh server <1-65535>`

SSHサーバーが使用するリスニングポート番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535>` | SSHサーバーのリスニングTCPポート番号。初期値は22

### 使用例

    awplus(config)# ssh server 18022 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP