[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# modeltype

モード: AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-atmf-guest)# modeltype [alliedware|aw+|other|tq]`

`(config-atmf-guest)# no modeltype`

AMFゲストノードのデバイス種別を設定する。
初期値およびパラメーター省略時は「other」となる。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
設定した種別はshow atmf links guestコマンドのModel Typeで確認可能。

### パラメーター

`alliedware` | AlliedWare製品
`aw+` | AlliedWare Plus製品
`other` | その他製品
`tq` | AT-TQシリーズ

### 使用例

■ AMFゲストノード「tq_device」のデバイス種別を「tq」に設定する。

    FSW241(config)# atmf guest-class tq_device ↓
    FSW241(config-atmf-guest)# modeltype tq ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### コマンドツリー

    atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- modeltype（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP