[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# management address

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# management address A.B.C.D`

`(config-wireless)# no management address`

無線アクセスポイントとの通信に使用する本製品のIPアドレス（管理IPアドレス）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はなし（未設定）。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 管理IPアドレス。本製品に設定されているIPアドレスのうちの一つを指定すること

### 使用例

■ 本製品のIPアドレス192.168.1.1を管理IPアドレスとして使用する。

    awplus(config-wireless)# management address 192.168.1.1 ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- management address（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP