[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# linkmon profile

モード: グローバルコンフィグモード --> リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config)# [no] linkmon profile NAME`

リンク性能プロファイルを新規作成し、同プロファイルの内容を設定するためのリンク性能プロファイルモードに移動する。
あるいは、既存のリンク性能プロファイルを指定した場合は、該当プロファイルの内容を変更するためのリンク性能プロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプロファイルを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- consecutive-probe-loss bad-when（リンク性能プロファイルモード）
             +- consecutive-probe-loss good-when（リンク性能プロファイルモード）
             +- consecutive-probe-loss unreachable-when（リンク性能プロファイルモード）
             +- jitter bad-above（リンク性能プロファイルモード）
             +- latency bad-above（リンク性能プロファイルモード）
             +- latency good-below（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP