[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# arp log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# [no] arp log [mac-address-format ieee]`

ARPキャッシュログを有効にする。デフォルトは無効。
本コマンドを実行すると、ARPエントリーの追加、削除がログに記録されるようになる。

### パラメーター

`mac-address-format ieee` | MACアドレスを標準IEEEフォーマット(HH-HH-HH-HH-HH-HH)で表示する。デフォルトはHHHH.HHHH.HHHH形式。設定をデフォルトに戻すには、本パラメーターを指定してno形式で実行する。

### 使用例

■ ARPキャッシュログを有効にする。

    awplus(config)# arp log ↓

■ ARPキャッシュログを表示する。

    awplus(config)# arp log ↓
    awplus(config)# exit ↓
    ...
    awplus# show log | include ARP_LOG ↓
    2012 Jan  6 06:21:01 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 add 0013.4078.3b98 (192.168.2.4)
    2012 Jan  6 06:22:30 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 del 0013.4078.3b98 (192.168.2.4)
    2012 Jan  6 06:23:26 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 add 0030.940e.136b (192.168.2.20)
    2012 Jan  6 06:23:30 user.notice awplus IMISH[1830]: show log | include ARP_LOG

    awplus(config)# arp log mac-address-format ieee ↓
    awplus(config)# exit ↓
    ...
    awplus# show log | include ARP_LOG ↓
    2012 Jan  6 06:25:28 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 add 00-17-9a-b6-03-69 (192.168.2.12)
    2012 Jan  6 06:25:30 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 add 00-03-37-6b-a6-a5 (192.168.2.10)
    2012 Jan  6 06:26:53 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 del 00-30-94-0e-13-6b (192.168.2.20)
    2012 Jan  6 06:27:31 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 del 00-17-9a-b6-03-69 (192.168.2.12)
    2012 Jan  6 06:28:09 user.notice awplus HSL[1007]: ARP_LOG port1.1.3 vlan1 del 00-03-37-6b-a6-a5 (192.168.2.10)
    2012 Jan  6 06:28:14 user.notice awplus IMISH[1830]: show log | include ARP_LOG

表 1：ARPキャッシュログの内容
<ARP_LOG> | ARPキャッシュログの情報であることを示す（<date> <time> <severity> <hostname> <program name>のあと）
<port number> | スイッチポート番号
<VLAN ID> | VLAN ID
<Operation> | ARPキャッシュへの追加はadd、削除はdel
<MAC> | MACアドレス。HHHH.HHHH.HHHH（デフォルト）、またはHH-HH-HH-HH-HH-HH（IEEE標準形式、mac-address-format ieee指定時）
<IP> | IPアドレス

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- arp log（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show log（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP