[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# bfd peer

モード: グローバルコンフィグモード --> BFDピアモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config)# [no] bfd peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] [vrf VRFNAME]`

BFDピアを新規に定義し、該当ピアの設定を行うためのBFDピアモードに移動する。
あるいは、既存のBFDピア（BGPモードのneighbor fall-over bfdコマンドで設定したものを含む）の設定を行うためのBFDモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したBFDピアの設定を削除する。その場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | BFDピアのIPv6アドレス
`multihop` | マルチホップBFDを使用する。BFDピアまでのホップ数が2以上のときに指定する
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}` | BFDパケットのローカルアドレス（送信時の始点アドレス、受信時の終点アドレス）を指定する。BFDピアをIPv6アドレスで指定する場合、および、マルチホップBFDを使用する場合は必ずローカルアドレスを指定すること
`interface IFNAME` | インターフェース名
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

■ BFDピア192.0.2.6の設定を開始する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6 ↓
    awplus(config-peer)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bfd peer（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- detect-multiplier（BFDピアモード）
             +- echo-interval（BFDピアモード）
             +- echo-mode（BFDピアモード）
             +- profile（BFDピアモード）
             +- receive-interval（BFDピアモード）
             +- shutdown（BFDピアモード）
             +- transmit-interval（BFDピアモード）

### 関連コマンド

neighbor fall-over bfd（BGPモード）
neighbor fall-over bfd（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
service bfd（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP