[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# match access-group

モード: VLANアクセスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`(config-vlan-access-map)# [no] match access-group {<3000-3699>|<4000-4699>|LISTNAME}`

対象VLANアクセスマップにおいて、フィルタリングに使用するハードウェアアクセスリストを指定する。
no形式で実行した場合はVLANアクセスマップからハードウェアアクセスリストを削除する。

### パラメーター

`<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
`<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | ハードウェアアクセスリスト名

### コマンドツリー

    vlan access-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match access-group（VLANアクセスマップモード）

### 関連コマンド

vlan access-map（グローバルコンフィグモード）
vlan filter（グローバルコンフィグモード）
show vlan access-map（特権EXECモード）
show vlan filter（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP