[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ciphers

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# ciphers {ccmp & tkip}`

`(config-wireless-sec-osen)# no ciphers`

対象セキュリティー設定（OSEN）で使用する暗号プロトコルを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。

### パラメーター

`ccmp` | CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip` | TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される

### 注意・補足事項

■ WPA規格では、TKIPは必須項目で、CCMP（AES）はオプション項目。一方、WPA2規格では、TKIPはオプション項目であるのに対し、CCMP（AES）は必須項目。ただし、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティ設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ciphers（OSENモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP