[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show tacacs

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`> show tacacs+`

TACACS+サーバーの状態を表示する。

### 使用例

■ TACACS+サーバーの状態を表示する

    awplus> show tacacs+ ↓
    TACACS+ Global Configuration
      Timeout             : 5 sec

    Server Host/                                  Server
    IP Address                     VRF            Status
    --------------------------------------------------------
    192.168.1.100                                 Alive

表 1
Timeout | TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間
Server Host/IP Address | TACACS+サーバーのホスト名またはIPアドレス
VRF | VRFインスタンス名。空欄はグローバルVRFインスタンスを示す
Server Status | 認証サーバーの状態。Alive（使用可能）、Dead（使用不可）、Error（エラー）、Unknown（不明）、Unreachable（通信できない）、Unresolved（サーバー名が解決できない）のいずれか

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP