[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show acl-group ipv6 address

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show acl-group ipv6 address [NAME]`

IPv6ホストグループの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | IPv6ホストグループ名。省略時はすべてのIPv6ホストグループが対象となる

### 使用例

    awplus# show acl-group ipv6 address net10and20 ↓
    IPv6 Host Groups:

    Host Group: net10and20
     2001:db8:10:10::/64
     2001:db8:10:20::/64

### 関連コマンド

acl-group ipv6 address（グローバルコンフィグモード）
acl-group ipv6 address(entry)（IPv6ホストグループモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP