[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# overflow database external

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# overflow database external <0-2147483647> <0-65535>`

`(config-router)# no overflow database external`

OSPFプロセスが扱うことのできるAS外部LSAの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する（無制限に戻す）。

### パラメーター

`<0-2147483647>` | OSPFプロセスが取り扱えるAS外部LSAの最大数
`<0-65535>` | AS外部LSAの数が最大数を超えたときに、オーバーフロー状態から自動回復するまでの待機時間（秒）。0を指定した場合は自動回復しない

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- overflow database external（OSPFモード）

### 関連コマンド

overflow database（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP