[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# data-traffic

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# [no] data-traffic <1-4094>`

ERPインスタンスにデータVLAN（保護対象のVLAN）を追加する。
no形式で実行した場合は、ERPインスタンスからデータVLANを削除する。

### パラメーター

`<1-4094>` | データVLANのVLAN ID（VID）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドをno形式で実行すると、すべてのデータVLANに対するブロックが解除されるため、実行する前には、ブロックが解除されてもループが発生しない構成であることを確認してください。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- data-traffic（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP