[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp holdtime-multiplier

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp holdtime-multiplier <2-10>`

`(config)# no lldp holdtime-multiplier`

LLDPのグローバル設定パラメーターmsgTxHoldの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-10>` | 設定パラメーターmsgTxHoldの値。LLDPで送信する自機情報の有効期間（TTL）は、LLDPパケットの送信間隔を表すmsgTxInterval（lldp timerコマンド）の値に本パラメーターの値をかけることで求められる。初期値は4

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp holdtime-multiplier（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp timer（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP