[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# severity

モード: APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# severity {emergency|alert|critical|error|warning|notice|informational|debug}`

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# no severity`

Syslogサーバーに送信するログのレベル（重要度）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はinformational。
レベルは数字が小さいほど重要度が高い。
Syslogサーバーには本コマンドで指定したレベル以上の重要度を持つログが送信される。
初期設定ではinformational以上、すなわち、informational、notice、warning、error、critical、alert、emergencyレベルのログが送信される。

### パラメーター

`emergency` | レベル0。システムが使用不能であることを示す
`alert` | レベル1。ただちに対処を要する状況であることを示す
`critical` | レベル2。重大な問題が発生したことを示す
`error` | レベル3。一般的なエラーメッセージ
`warning` | レベル4。警告メッセージ
`notice` | レベル5。エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
`informational` | レベル6。通常運用における詳細情報
`debug` | レベル7。きわめて詳細な情報

### コマンドツリー

    syslog (APプロファイルモード)
        |
        +- severity（APプロファイル・Syslogモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP