[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip bgp neighbors received prefix-filter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D received prefix-filter`

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアからORF（アウトバウンド・ルートフィルタリング）によって受信したプレフィックスフィルター情報をすべて表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 10.10.10.5 received prefix-filter ↓
    Address family: IPv4 Unicast
    ip prefix-list 10.10.10.5.1.1: 1 entries
       seq 5 permit 172.16.10.0/24

### 関連コマンド

neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
neighbor distribute-list（BGPモード）
neighbor filter-list（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP