[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

AP共通設定（APプロファイル）は、各APに設定すべき項目のうち、複数APに共通して適用可能な項目をくくりだして定義する要素で、以下のコマンドで設定、確認します。
他の設定要素との組み合わせ方については、概要編の基本設定をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
AP共通設定（APプロファイル）の作成 | 未作成 | ap-profile（無線LANコントローラーモード）
AP機種 | 未設定 | hwtype（APプロファイルモード）
リセットボタン | 有効 | initialization-button enable（APプロファイルモード）
LED表示 | 有効 | led enable（APプロファイルモード）
NTPクライアント機能 | 有効 | ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
NTP同期先 | 未設定（無線LANコントローラーに同期） | ntp designated-server（APプロファイルモード）
NTP同期間隔 | 10分 | ntp designated-server period（APプロファイルモード）
屋外使用 | 無効 | outdoor（APプロファイルモード）
適用するスマートコネクト共通設定（SCプロファイル） | 未指定 | sc-profile（APプロファイルモード）
MACフィルター | 未設定 | wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
LANポートのカスケード接続 | 無効 | port-cascade enable（APプロファイルモード）
LANポートのリンクアグリゲーション | 無効 | link-aggregation enable（APプロファイルモード）
LANポートのLACP | 無効 | lacp enable（APプロファイルモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description（APプロファイルモード）
キャプティブポータルの仮想IPアドレス | 未設定 | captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）
MLOネットワーク | 無効 | mlo enable（APプロファイルモード）
USBポート | 無効 | usb-port enable（APプロファイルモード）
設定コマンド（Syslogクライアント機能）
Syslogクライアント機能の設定開始 |  | syslog（APプロファイルモード）
Syslogクライアント機能 | 無効 | client enable（APプロファイル・Syslogモード）
Syslogサーバーアドレス | 未指定 | server-address（APプロファイル・Syslogモード）
Syslogサーバーポート | 514 | server-port（APプロファイル・Syslogモード）
ログレベル | informational | severity（APプロファイル・Syslogモード）
USBストレージへのログ保存 | 無効 | store-usb enable（APプロファイル・Syslogモード）
設定コマンド（無線インターフェース「無線1」「無線2」単位）
無線インターフェースごとの設定開始 |  | radio（APプロファイルモード）
無線電波の送受信 | 無効 | enable（APプロファイル・無線モード）
所属先無線ネットワーク（VAP単位） | 未設定 | vap（APプロファイル・無線モード）
無線モード（プロトコル） | 各種設定により異なる | mode（APプロファイル・無線モード）
使用帯域幅 | 20MHz | bandwidth（APプロファイル・無線モード）
自動選択候補チャンネル | all | channels（APプロファイル・無線モード）
無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）
接続可能クライアント数 | AP機種により異なる | max-clients（APプロファイル・無線モード）
エアタイムフェアネス | 無効 | airtime-fairness mode（APプロファイル・無線モード）
MU-MIMO | 無効 | mu-mimo enable（APプロファイル・無線モード）
近隣AP検出 | 有効 | neighbor-ap-detection enable（APプロファイル・無線モード）
1チャンネルごとの近隣AP検出 | 無効 | single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）
スキャン間隔 | 60秒 | single-channel-scan interval（APプロファイル・無線モード）
スキャン時間 | 50ミリ秒 | single-channel-scan duration（APプロファイル・無線モード）
スキャン結果保持時間 | 3600秒 | single-channel-scan keep-data-time（APプロファイル・無線モード）
レガシーレート | all | legacy-rates（APプロファイル・無線モード）
OFDMA | 無効 | ofdma enable（APプロファイル・無線モード）
Zero Wait DFS | 無効 | zero-wait-dfs enable（APプロファイル・無線モード）
マルチキャスト送信レート | all | multicast-tx-rate（APプロファイル・無線モード）
RTSしきい値 | 2347 | rts-threshold（APプロファイル・無線モード）
空間ストリーム数 | 8 | spatial-streams（APプロファイル・無線モード）
確認コマンド
AP共通設定（APプロファイル）の表示 |  | show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
参考情報表示コマンド
AP機種による各項目の設定可能値一覧 |  | show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP