[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show http client

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# show http client`

HTTPクライアント（copyコマンド）の設定パラメーターを表示する。

### 使用例

    awplus# show http client ↓
    Hyper-Text Transfer Protocol Client Configuration
    ------------------------------------------------------------
    VRF                                : NONE

表 1
VRF | HTTPクライアントの動作対象VRFインスタンス。NONEはグローバルVRFインスタンスで動作することを示す

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
http client vrf（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP